# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów geodezyjnych koryta rzeki Narew od km 83+500 do km 181+000 w miejscach wskazanych przez Zamawiającego celem udokumentowania miejsc limitujących żeglugę (raf kamiennych).

1. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

* 1. Prace terenowe - wykonanie pomiaru rzędnych posadowienia głazów i raf kamiennych w korycie rzeki Narew.
	2. Opracowanie „Operatu pomiarowego" zawierającego:
* Opis techniczny,
* Lokalizację na mapach głazów i raf kamiennych,
* Mapę przeglądową przekrojów,
* Przekroje w skali 1 : 100/1000,
* Wykaz współrzędnych przekrojów.

 2.3. Naniesienie na mapach ewidencyjnych w skali 1 : 5000 powierzchni głazów i raf kamiennych …………………występujących w korycie rzeki Narew .

 2.4. Wydanie „Operatu pomiarowego” w liczbie 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz
2 egzemplarzy w wersji elektronicznej na CD, część opisowa w wersji doc. i pdf, część graficzna w wersji pdf i tiff.

2.5. Pozyskanie materiałów geodezyjnych z Państwowego Ośrodka
Geodezyjno – Kartograficznego.

1. Obowiązki Wykonawcy.
	1. Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z zasadami w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zalecenia Głównego Geodety Kraju.